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	[bookmark: OLE_LINK24]询价人：
	贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司

	日  期：
	2026年8月31日




贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司
材料采购项目询价采购文件
本单位拟采购以下材料，请各意向单位于2026年9月7日前按本询价函的要求和响应文件格式予以报价。
一、采购单位信息
单位名称：贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司
项目名称：贵阳公路管理局普通国省干线公路3+3年长周期养护综合总承包试点工程
工程地址：贵州省贵阳市清镇市卫城镇
联系人：王越
联系电话：13132252232
二、采购产品名称规格及数量
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK25]序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	限价（元）

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21]1
	波形梁板
	2320*310*85*3
	块
	536
	158

	2
	波形梁板
	2320*310*85*2.5
	块
	457
	130

	3
	搭接板
	2160*310*85*2.5
	块
	8
	120

	4
	波形梁板
	4320*310*85*2.5
	块
	158
	246

	5
	立柱
	114*2200*4.5
	根
	1372
	140

	6
	立柱
	114*1600*4.5
	根
	24
	100

	7
	T-2托架
	300*70*4.5
	个
	1396
	7

	8
	柱帽
	123*3
	个
	1396
	7

	9
	拼接螺栓JI-1
	M16*35
	套
	11264
	1.8

	10
	连接螺栓JII-1
	M16*45
	套
	2816
	1.9

	11
	连接螺栓JII-3
	M16*150
	套
	1408
	2.8

	12
	横梁垫片JII-7
	76*44*4
	套
	2792
	0.85

	13
	预埋螺栓
	M20-180
	套
	64
	3.5

	14
	膨胀螺栓
	M8*70
	套
	78
	1.6

	15
	D-1型端头（含反光膜）
	R160-406
	个
	95
	88

	16
	轮廓标
	De-Rbw-AT1
	个
	485
	7


1.本次招标采购材料含税价税率均为13%，供应商报价时均应以13%税率作为报价，若供应商实际开具税率小于13%，则以中标单价/1.13计算不含税单价（四舍五入保留两位小数），以不含税单价作为合同签订依据，税额以供应商实际开具税额补付。
2.限价为包含材料出场价、运输至指定地点的运费、13%增值税税金等全部费用之和。
3.响应文件报价函中合价=单价*数量，当单价*数量不等于合价时，以单价为准。
三、质量要求
报价人保证所提供的产品质量满足《波形梁护栏》（GB/T31439.2-2025）、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2025）《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012)等现行规范要求。
波形梁、立柱、端头、托架所用钢材为碳素钢Q235,其技术条件满足《碳素结构钢》的规定，连接螺栓、防盗螺母、垫圈、横梁垫片采用Q235钢，拼接螺栓连接副采用8.8级高强螺栓。波形梁板、立柱、端头、连接及紧固件采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行表面防腐处理，波形梁板、立柱、端头平均镀锌层附着量275g/m2，平均镀锌层厚度39μm，聚酯涂层平均厚度76μm；紧固件、连接件平均镀锌层附着量350g/m2 ，平均镀锌层厚度49μm，所有螺栓均采用防盗型螺栓,轮廓标的反射器为白色，采用Ⅳ类反光膜。所有波形梁板采用湖蓝色，色号1201CBCC,立柱采用乳白色。
[bookmark: _GoBack]相关规范在合同履行期更新的，满足最新要求。验收不合格或不符合设计标准的，采购人拒绝收货，报价人承担一切损失。因采购人工作疏忽导致不合格产品使用到工程实体中的不免除报价人责任，第三方检测或项目交竣工验收时，因产品不合格导致未通过验收的，报价人必须承担由此带来的返工、修整等一切费用及其他一切后果。
四、结算及付款方式
结算方式：上月16日至本月的15日为一个结算周期，当月15日为本月的结算截止日期。结算时根据采购人检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。按月办理结算，次月付款。
付款方式：银行转账。
五、供应商资格条件
供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的基本义务履行所需期限。必须具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉，具有本项目的供应能力。
六、响应文件递交
响应文件递交份数：1份
递交地点：贵州省贵阳市白云区金融西路169号7楼设备物资部
邮寄地址：贵州省贵阳市白云区金融西路169号7楼设备物资部
收件人：王越13132252232
[bookmark: OLE_LINK1]截止日期：2026年9月7日10时整（以实际收件时间为准，供应商应充分考虑邮寄时间）
七、交货信息
交货地点：贵阳市清镇市卫城镇。
交货期限：2026年9月-2026年10月
收货人：王越
联系电话：13132252232
八、比选及公示
比选时间：2026年9月7日10时整
比选原则：根据价格、质量、售后服务符合性最低价评价法
公示时间：2026年9月8日- 2026年9月10日

贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司
 2026年8月31日


举报渠道告知函
为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与各单位或部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、接待，或索取礼金、礼品、礼券、或其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司纪检部门进行投诉。
通信地址：贵州省贵阳市白云区金融西路169号7楼
邮政编码：550081
[bookmark: OLE_LINK27]联系电话：0851-84738495
我们承诺：对所举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密。对举报单位或个人因举报可能遭受的利益损害才去特别措施予以保护。



   贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司
                                              2026年7月31日



贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司
材料询价采购响应文件
一、报 价 函
[bookmark: OLE_LINK6]致贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司：
贵单位所提供的关于贵阳公路管理局普通国省干线公路3+3年长周期养护综合总承包试点工程波形护栏材料询价采购的询价采购文件收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价采购文件的各项要求，报价如下：
	[bookmark: OLE_LINK4]序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK3]1
	波形梁板
	2320*310*85*3
	块
	536
	
	

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]2
	波形梁板
	2320*310*85*2.5
	块
	457
	
	

	3
	搭接板
	2160*310*85*2.5
	块
	8
	
	

	4
	波形梁板
	4320*310*85*2.5
	块
	158
	
	

	5
	立柱
	114*2200*4.5
	根
	1372
	
	

	6
	立柱
	114*1600*4.5
	根
	24
	
	

	7
	T-2托架
	300*70*4.5
	个
	1396
	
	

	8
	柱帽
	123*3
	个
	1396
	
	

	9
	拼接螺栓JI-1
	M16*35
	套
	11264
	
	

	10
	连接螺栓JII-1
	M16*45
	套
	2816
	
	

	11
	连接螺栓JII-3
	M16*150
	套
	1408
	
	

	12
	横梁垫片JII-7
	76*44*4
	套
	2792
	
	

	13
	预埋螺栓
	M20-180
	套
	64
	
	

	14
	膨胀螺栓
	M8*70
	套
	78
	
	

	15
	D-1型端头（含反光膜）
	R160-406
	个
	95
	
	

	16
	轮廓标
	De-Rbw-AT1
	个
	485
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK17]本单价包含材料费、运输至指定地点的运费、增值税税金的等全部费用之和，我单位可开具增值税专用发票，税率   %。指定地点是指贵阳市清镇市卫城镇。
报价人保证所提供的产品质量满足《波形梁护栏》（GB/T31439.2-2025）、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2025）、《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012)等现行规范要求。
波形梁、立柱、端头、托架所用钢材为碳素钢Q235,其技术条件满足《碳素结构钢》的规定，连接螺栓、防盗螺母、垫圈、横梁垫片采用Q235钢，拼接螺栓连接副采用8.8级高强螺栓。波形梁板、立柱、端头、连接及紧固件采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行表面防腐处理，波形梁板、立柱、端头平均镀锌层附着量275g/m2，平均镀锌层厚度39μm，聚酯涂层平均厚度76μm；紧固件、连接件平均镀锌层附着量350g/m2 ，平均镀锌层厚度49μm，所有螺栓均采用防盗型螺栓,轮廓标的反射器为白色，采用Ⅳ类反光膜。所有波形梁板采用湖蓝色，色号1201CBCC,立柱采用乳白色。
[bookmark: OLE_LINK15]如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价采购将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。
我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。



	[bookmark: OLE_LINK7]单位名称：
	

	日期：
	




二、法定代表人身份证明
报价单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：         性别：
年龄：         职务：
系          （报价单位）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	
	


                        
报价人： （盖章）
                           日  期：



三、资格审查资料
	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法人代表
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	经营范围备注
	


备注：本表后应附已年检营业执照副本、相关资质证书副本等复印件。

2

